1) Деактивировать Актив Синк, закрыв процесс или запретив юсб соединение в нем
2) Запустить прошивальщик flasher.exe
3) Загрузить девайс в режим прошивки (кнопки питание + запись + стиелсом в ресет кнопки держать до появления черного экрана с белыми буковками), подключить к ББ
4) Прошить, выбрав нужный образ прошивки (файл x600_32J_G_light_009.bin)
5) После окончания прошивки (полный текст сообщений в файле "usdbdl.output.txt"), нажать Power, стилусом ткнуть в Reset
6) Нажать и держать красную кнопку отбоя до появления уведомления о Hard Reset, с двумя вариантами Yes/No
7) Нажать и держать левую софт клавишу (Yes), для подтверждения Hard Reset